**VEDLIKEHOLDSINSTRUKSJON FOR TRAMPOLINER**

**Sikker bruk av trampoliner kan kun sikres ved regelmessig inspeksjon. Enheten må inspiseres med tanke på eventuelle defekter og slitasjenivå.**

1. **Ukentlig - Visuell inspeksjon**

**a. Inspiser om elementene på enheten er fullstendige og produktmerket er synlig.**

**b. Inspiser enhetens funksjonalitet.**

**c. Inspiser fjærene (fjærene må erstattes dersom nødvendig).**

**d. Kontroller at sikkerhetssonen er ren og fri for fremmede elementer.**

**Dersom trampolinen brukes intensivt eller er utsatt for hærverk anbefales det at visuell inspeksjon utføres daglig.**

1. **Månedlig inspeksjon av funksjonalitet**

**a. Utfør ukentlige inspeksjoner.**

**b. kontroller om det er rent og at dybden på sanden er optimal.**

**c. Kontroller at sikkerhetssonen er fri for fremmede elementer.**

**d. Inspiser produktinformasjonen og brukerveiledningen.**

1. **Årlig inspeksjon**

**a. Utfør inspeksjon av enhetens funksjonalitet**

**b. Inspiser fjærenes elastisitet (1) og (2) (inspiser minst 4 ulike fjærer) og slitasjenivå (maks 20% av tykkelsen på metalltrådene).**



 **c. Inspiser ståltrådene og krokene**

 **d. Inspiser slitasje på støtdempende kant og hoppeduken.**

 **e. Inspiser overflaten på stålelementene.**

1. **Vedlikehold**

**Tilgriset hoppeduk bør vaskes med vann. Skitten sikkerhetssone bør høytrykks spyles. Partikler som tetter porene på EPDM overflaten, fører til mindre elastisitet samt dårligere drenering.**

**Sanden på overflaten under hoppeduken må være drenerbar. I tillegg skal det være fritt for sand fra 50 – 60 cm under hoppeduken. Overskuddsmasser må fjernes.**

1. **Reparasjon**

**Dersom skade har oppstått på enheten, må trampolinen eller den defekte delen umiddelbart fjernes og sikres mot bruk. Åpningen til trampolinen må sikres for å unngå fall i åpningen. Fabrikken må informeres umiddelbart.**

